**ТРЕБОВАНИЯ К ОСВЕЩЕНИЮ – 2**

**СТАЦИОНАРНОЕ НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ**

**АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ И УЛИЦ**

**Установленные требования к оборудованию**

***Государственный стандарт Республики Беларусь – СТБ 1291-2007***

***«ДОРОГИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ И УЛИЦЫ.***

***Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому***

***по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»***

*(Утвержден и введен в действие Постановлением Госстандарта РБ*

*от 30 ноября 2007 г. № 62 взамен СТБ 1291-2001)*

(Отдельные положения)

**6.7 Требования к оборудованию автомобильных дорог и улиц**

**6.7.2 Наружное освещение**

**6.7.2.1** Включение стационарного наружного освещения дорог и улиц следует проводить в вечерние сумерки при снижении естественной освещенности до 20 лк, отключение – в утренние сумерки при естественной освещенности более 10 лк.

**6.7.2.2 В населенных пунктах количество действующих светильников, работающих в вечернем и ночном режимах, должно составлять не менее 90% от общего количества установленных светильников. При этом не допускается расположение неработающих светильников подряд, один за другим.**

Вне населенных пунктов режим работы наружного освещения определяется владельцами автомобильных дорог по согласованию с территориальными подразделениями ГАИ.

**6.7.2.3 Не допускается наличие неработающих светильников на перекрестках и транспортных развязках в одном уровне, на остановочных пунктах маршрутных транспортных средств и пешеходных переходах в одном уровне.**

**6.7.2.4** Отказы в работе наружных осветительных установок, связанные с обрывом электрических проводов или повреждением опор, следует устранять их владельцам в возможно кратчайшие сроки.